0

0.005

0.01

0.015

400 450 500 550 Wellenl�nge (nm)

unbestrahlt

bestrahlt

Transmissionsverluste

Yield (a.u.)