50

100

250 500 750 1000 Signalgr�ße (QDC Kan�le)

Zeitaufl�sung (ps)