0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 FOPI 400 250 150 120 90

1 integrated v

CM ) beam

(y/y

INDRA 150 100 80 60 40