Einfluß der Quellenladung

0 10 20 30 40 50 60

0 20 40 60 80

〈E_{Therm}〉 R = 10fm 〈E_{Therm}〉 R = 6fm

〈E_{Coul}〉 R = 6fm 〈E_{Coul}〉 R = 10fm

Z_{bound}

〈E_{Gesamt}〉 ΜMeVΝ

0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4

0 1

q ΜMeV/cΝ

R(q)+1

0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4

0 50 100

Z_0 = 10 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4

0 50 100

Z_0 = 30 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4

0 50 100

Z_0 = 50 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4

0 50 100

Z_0 = 70