Feeding f�r verschiedene Werte von E_{Cut}

0 5 10 15

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15

T_{Feed} ΜMeVΝ

Ecut =

0 5 10 15

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15

0 5 10 15

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 0 5 10 15

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 T_{Em} ΜMeVΝ

0 5 10 15 T_{Li5}

0,0 A MeV 1,0 A MeV 1,5 A MeV 2,0 A MeV 2,5 A MeV 3,0 A MeV

0 5

T_{He4}

0 5 10 15

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15

T_{Be8}

0 5

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15

T_{Heli}