βred

D = 2fm f_T = 1.25

τ=10^1fm/c τ=10^2fm/c τ=10^3fm/c τ=10^4fm/c

(a)

(b)