-400

-200 0 200 400

-0.5 0 0.5 1 1.5

P_x (MeV)

0 200 400 600

-0.5 0 0.5 1 1.5 p (b Γ 10 fm)

Yield (a.u.)

-400

-200 0 200 400

-0.5 0 0.5 1 1.5

0

500

1000

-0.5 0 0.5 1 1.5 n (b Γ 10 fm)

-400

-200 0 200 400

-0.5 0 0.5 1 1.5 0 500 1000

-0.5 0 0.5 1 1.5 p (b Λ 3 fm)

Y